质量要求
1.本项目电缆推荐远东电缆、绿宝电缆、上上电缆，供应商在报价中可选用该类品牌或同档次及以上品牌产品，上述品牌推荐仅为保证工程质量而设，仅供供应商参考，并非指定品牌。供应商可选用上述品牌或同档次及以上品牌产品进行报价和施工。
2.供应商选用推荐品牌之外的其他品牌时，应在响应文件中注明拟用品牌及型号，并提供该品牌产品满足或优于推荐品牌技术参数和性能指标的证明材料（包括但不限于产品型式检验报告、强制性产品认证证书、产品样本等），谈判小组将据此进行评审。成交后，供应商不得擅自更换材料品牌，如需更换，须经采购人书面同意，且更换后的品牌档次及性能不得低于原定品牌。
3.所有材料须为正规厂家生产、全新、合格产品，电缆须具有国家强制性产品认证（3C认证）及相应型式检验报告，配电箱成套设备须通过国家CCC认证或CQC认证，给排水管材及管件须符合国家相应产品标准，水表须具备出厂合格证及计量检定证书。
4.电缆须满足《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706系列标准及《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247-2014中WDZ级燃烧性能要求；PVC-U排水管须符合GB/T 5836.1《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》标准；PP-R给水管须符合GB/T 18742.2《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》标准。
5.供应商在响应文件中应填报主要材料选用品牌确认表（格式自拟），作为响应文件的组成部分

